KOB KT-KZOOM

多功能触摸门禁一体机说明书


一、 概述

本触摸门禁一体机门禁控制器和读卡器于一体， 支持刷卡开门、密码开门、卡加密码、卡或密码等多 种开门方式，本触摸门禁还可以使用备份模块进行数 据备份。 卡容量：800张

二、 接线图

1. 接线说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 丝 | 颜色 | 说明 |
| 1 | + 12 | 红 | 电源正极 |
| 2 | GND | 黑 | 电源地 |
| 3 | NC | 黄 | 常闭端 |
| 4 | COM | 白 | 公共端 |
| 5 | NO | 绿 | 常开端 |
| 6 | SW | 蓝 | 幵关 |
| 7 | DO | 紫 | 读卡器D0 |
| 8 | D1 | 灰 | 读卡器D1 |
| 9 | BEL | 掠 | 门铃 |
| 10 | BEL | 掠 | 门铃 |



注：电S控制器霑接入220V,其他配件可用网络线连接

三、 管理卡操作

增加管理卡：断电，按住REST键不松开，通电，红绿 灯交替闪烁，表示系统进入增加管理卡模式，刷一张 卡进入正常模式。此卡即为管理卡，具有增卡、删卡 功能。

四、 功能设置

功能设置，需在编程模式下进行。进入编程模式：长 按#=>输入管理密码=>#

1. 修改管理密码（初始为12345)

修改管理密码：编程模式=>0=>密码=>#=>重复密码 =>#=>长按#

1. 增加用户卡
2. .读卡增卡：编程模式=>1=>刷一张或多张卡=># =>长 按#
3. .卡号增卡：编程模式=>1=>后8位卡号=>#=>长按#
4. .自动增卡：编程模式=>3=>03=>#=>长按#=>刷卡
5. .管理卡增加用户卡：刷一次管理卡，刷一张或多张 用户卡，刷两次管理卡退出
6. 删除用户卡
7. .读卡删卡：编程模式=>2=>刷一张或多张卡=># =>长 按#
8. .卡号删卡：编程模式=>2=>后8位卡号=>#=>长按#
9. .删除全部用户卡：编程模式=>2=>0000=># =>长按#
10. .管理卡删除用户卡：刷两次管理卡，刷一张或多张 用户卡，刷一次管理卡退出
11. 设置开门模式
12. .刷卡开门：编程模式=>3=>00=># >长按#
13. .卡加密码：编程模式=>3=>01=>#=>‘长按#
14. .卡或密码：编程模式=>3=>02=>#=>长按#
15. 修改开门时间（初始为3秒）

修改幵门时间：编程模式=>4=>**XX**(01-99=)>#=>长按#

1. 修改公共开门密码（初始为8888)

修改开门密码：编程模式=>5=>密码=># =>重复密码=〉 #=>长按#

1. 功能模式设置

切换成读卡器模式：编程模式=>9=>1=>02=>#

1. 用户卡数据备份（需将**MCI**模块连接到门禁机上）
2. 将用户卡数据从门禁机拷贝到模块：

编程模式=>9=>5=>01=>#

1. 将模块内数据导入到门禁机内：

编程模式=>9=>5=>02=>#

数据拷贝过程中红绿灯交替闪烁，拷贝完成后蜂 鸣器长鸣一声。

五、初始化

初始化的作用：恢复初始管理密码（12345)、开 门密码(8888)，将门禁机恢复成一体机模式。

操作方法：断电，按住Reset键不松开，上电，

红绿指示灯交替闪烁，3秒后松手听到蜂鸣器”滴"响 一声，红色指示灯闪烁，初始化完成。